① (+)극 (-)극 구별법

→ 문헌을 참고하였을때 솔라셀에도 (+)극과 (-)극 이 있다고 확인했습니다.

※ (+)극과 (-)극 가르쳐주세요.

② 전화상으로 15볼트 말씀하셨는데, 18볼트도 될까요??

(9볼트가 나을지 18볼트가 나을지 골라주세요)

- 위의 그림과 같은 배열로 제작하였습니다. 전화상으로 말씀하신 5개(15V)를 직렬로 하여 병렬로 하는 방식은 제작을 먼저 해놓은 상태이기 때문에 조금 어려울 것 같으므로 솔라셀 3개(9V)를 직렬로 하는 방법과 6개(18V)를 직렬로 하는 방법 중 어떤 것이 더 나을지 궁금합니다 (위의 그림은 솔라셀 3개 × 14줄 입니다). 18V로 하면 컨트롤러가 쇼트 될지도 궁금합니다.

③ 모든 회로에 이상이 없으면 컨트롤러의 CHARGING 에 불이 들어옵니까?

④ 솔라셀과 솔라셀을 연결할 때 저희 같은 경우는 구리선을 이용하여 전기테이프로 붙였습니다. 납땜을 이용하여 연결하면 솔라셀이 열 때문에 파손되지는 않는지 궁금합니다.

⑤ 구입한 축전지의 용량이 12V입니다. 저희가 8V LED (200구)를 밝히려고 합니다. 하지만 200구는 켜지지 않고 10구 정도밖에 켜지지 않습니다. 저희가 어떤 문제를 가지고 있는지 궁금합니다. (LOAD에서 선을 따서 연결하면 되는데 콘센트를 달아서 연결하면 안됩니다)

⑥ 저희가 구입한 컨트롤러가 현재 쇼트되어 사용이 안되는 것 같습니다. 4월 13일날 저희가 귀사에 제품을 택배로 보내드리면 같은 주에 수리된 제품을 저희가 수령할 수 있는지 궁금합니다.